À Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento e Inovação – SEADI

A Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_com sede na cidade

de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na (rua, avenida etc) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

inscrita no CNPJ sob o n.º \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Telefone:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

neste ato representada por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, abaixo assinado, interessada na prestação do objeto do presente ato, PROPÕE à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento e Inovação – SEADI a prestação do objeto deste, nas seguintes condições:

**OBJETO**: Aquisição De Bebedouro Industrial 100l Em Inox - Sem Contato Manual

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÕES** | **UND** | **QTD**  | **VALOR UNITÁRIO**  | **VALOR TOTAL** |
| 1 | **Bebedouro Industrial** 100L em Inox - sem contato manual: possuindo as seguintes características: Gabinete em chapa de aço inox; termostato regulável; no mínimo 2 torneiras; filtro descartável acoplado ao bebedouro (que pertença no mínimo à Classe III: Filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra e à Classe C I: Reduz acima de 75% do cloro livre); sistema de refrigeração por compressor com potência mínima de 1/6 de CV e condensador de cobre, ambos refrigerados por ventilador elétrico; gás refrigerante R-134a, ecologicamente correto que não agride o meio ambiente; grau de proteção elétrica IPX0 - Classe I - plugue com pino terra; reservatório interno, com boia para regulagem do nível da água, fabricado em polietileno de alta densidade e alto peso molecular, com capacidade volumétrica mínima de 100 litros, serpentina interna de aço inox 304, revestido por poliuretano expandido; selo do INMETRO. Deverá acompanhar 1,5 m de mangueira de polietileno atóxica, já conectada ao aparelho; 1 adaptador de rosca de 1/2" para conexão da mangueira com a rede hidráulica e 2 refis de filtro (que pertença no mínimo à Classe III: Filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra e à Classe C I: Reduz acima de 75% do cloro livre). | UND | 09 |  |  |

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (cento e oitenta) dias.

Boa Vista – RR, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome do Responsável

CPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_