À Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento e Inovação – SEADI

A Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_com sede na cidade de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na (rua, avenida, etc.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,inscrita no CNPJ sob o n°:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Telefone:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Email:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_neste ato representada por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, abaixo assinado, interessada na prestação do objeto do presente ato, PROPÕE à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento e Inovação – SEADI a prestação do objeto deste, nas seguintes condições:

**OBJETO**:  Contratação de empresa especializada para recuperação da infraestrutura da plataforma flutuante de bombeamento de água do Projeto Passarão.

**PROPOSTA DE ORÇAMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição**  | **Und.** | **Quant.** | **Valor Unitário** | **Valor total** |
| **1** | Contratação de empresa especializada para recuperação da infraestrutura da plataforma flutuante de bombeamento de água do Projeto Passarão, conforme Anexo II. | serviço | 1 |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Boa Vista – RR, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (cento e oitenta) dias.

Nome do Responsável: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Telefone: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO II**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ELENCO DOS OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **Descrição** |
| **1** | Limpeza do material sedimentado no interior dos 06 (seis) porões do flutuante (3,70 X 3,75 X 1,8 m), por meio de dragagem com motobombas. |
| **2** | Esgotamento total da água do interior dos 06 (seis) porões do flutuante (3,70 X 3,75 X 1,8 m), por meio de motobomba ou sistemas de injeção de ar. |
| **3** | Instalação de tampas nas 06 (seis) escotilhas internas e externas (Diâmetro de 60 cm, espessura 8,0 mm). |
| **4** | Soldagem de reparo e manutenção em 84 m² de chapa 10 mm, com eletrodo indicado para soldagem de chapas navais,  nos pontos que se faça necessário para manter a flutuabilidade da plataforma, inclusive  fornecimento de chapas de ferro para realização dos reparos. |
| **5** | Manutenção da cobertura (125,00 m²): Recuperação e substituição de estrutura metálica em perfil "U" enrijecido chapa dobrada  75 x 40 x 1,5 mm x 3,0 mm x 6,0 m, pintura da estrutura metálica com fundo sintético anticorrosivo de secagem rápida, fornecimento e substituição de cumeeira metálica trapezoidal galvanizada e telhas metálicas galvanizadas, fixadas com parafuso alto perfurante com borracha de vedação. |