À Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento e Inovação – SEADI

A Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_com sede na cidade de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na (rua, avenida, etc.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,inscrita no CNPJ sob o n°:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Telefone:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Email:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_neste ato representada por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, abaixo assinado, interessada na prestação do objeto do presente ato, PROPÕE à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento e Inovação – SEADI a prestação do objeto deste, nas seguintes condições:

**OBJETO**:  Aquisição de bebedouros industriais e de elemento filtrante (refil) para os bebedouros.

**PROPOSTA DE ORÇAMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição**  | **Und.** | **Quant.** | **Modelo/Marca** | **Valor Unitário** | **Valor total** |
| **1** | Bebedouro Industrial 100L em Inox - sem contato manual: possuindo as seguintes características: Gabinete em chapa de aço inox; termostato regulável; no mínimo 2 torneiras; filtro descartável acoplado ao bebedouro (que pertença no mínimo à Classe III: Filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra e à Classe C I: Reduz acima de 75% do cloro livre); sistema de refrigeração por compressor com potência mínima de 1/6 de CV e condensador de cobre, ambos refrigerados por ventilador elétrico; gás refrigerante R-134a, ecologicamente correto que não agride o meio ambiente; grau de proteção elétrica IPX0 - Classe I - plugue com pino terra; reservatório interno, com boia para regulagem do nível da água, fabricado em polietileno de alta densidade e alto peso molecular, com capacidade volumétrica mínima de 100 litros, serpentina interna de aço inox 304, revestido por poliuretano expandido; selo do INMETRO. Deverá acompanhar 1,5 m de mangueira de polietileno atóxica, já conectada ao aparelho; 1 adaptador de rosca de 1/2" para conexão da mangueira com a rede hidráulica e 2 refis de filtro (que pertença no mínimo à Classe III: Filtra 85% das partículas com dimensão acima de 10 micra e à Classe C I: Reduz acima de 75% do cloro livre). |    UND | 07 |  |  |  |
| **2** | Elemento Filtrante (Refil) para Bebedouro industrial. |    UND | 21 |  |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Boa Vista – RR, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

FRETE INCLUSO

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (cento e oitenta) dias.

Nome do Responsável: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Telefone: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TABELA - II**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **POSTO** | **ENDEREÇO​** | **QUANTIDADES DE BEBEDOUROS** | **QUANTIDADES DE EEMENTOS   FILTRANTES (Refil)** |
| 1 | Sede Principal Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento e Inovação -SEADI/RR |  R. Gen. Penha Brasil, 1121 - São Francisco, Boa Vista - RR, 69305-130 | 04 | 12 |
| 2 | Parque de Exposições Dandãezinho | BR-174 (sentido Norte), Monte Cristo, área rural de Boa Vista | 02 | 06 |
| 3 | Divisão de Industria - SEADI | R. Parque Industrial - Gov. Aquilino Mota Duarte, Boa Vista - RR, 69308-050 | 01 | 03 |